한국건설산업연구원 Construction & Economy Research Institute of Korea	보 도 자 료
	배포일자	2022년 10월 31일(월)
	담당부서 연구책임자	이홍일 연구위원	☎ 02-3441-0611/hilee@cerik.re.kr
	보도일시	즉시 보도 부탁드립니다

건축물 운영 에너지 절감, 저탄소 자재 사용, 건설방식 개선…

건산연, 건설산업 성공적 탄소중립 위한 3대 핵심 방안 제시

- 건설산업, 전 세계 이산화탄소의 35~40% 배출

- 환경 패러다임 변화에 따라 건설업 경쟁력 확보를 위한 탈탄소 전략은 필수 과제

- 3대 핵심 탄소배출 감축 방안 : 건축물 운영탄소(operational carbon) 감축, 건설자재 내재탄소(embodied carbon) 감축, 탄소배출 저감형 건설방식 적용

- 종합건설기업은 5가지 세부적 방안으로 구성된 탄소배출 저감형 건설방식 적용 필요

□ 건설산업 핵심 경쟁우위 확보를 위한 탈탄소화 전략 수립 및 이행의 중요성이 커지고 있다. 이에 한국건설산업연구원은 31일(원장 이충재) “건설산업의 성공적 탄소중립 추진 전략” 보고서를 발간하고, 건설산업의 탄소중립 달성을 위해 필요한 3대 핵심 방안을 제시했다.

- 3대 핵심 탄소배출 감축방안은 준공 후 운영단계에서 에너지 및 화석연료 사용을 통해 직간접적으로 배출된 탄소를 줄이는 ① 건축물 운영탄소(operational carbon) 감축, 시멘트와 같은 자재생산 과정에서 발생하는 탄소를 줄이는 ② 건설자재 내재탄소(embodied carbon) 감축’, 그리고 OSC(Off-Site Construction) 공법 등 탈탄소 기술을 활용하는 ③ 탄소배출 저감형 건설방식 적용이다.

□ 전 생애주기(준공 후 운영단계 포함)에 걸쳐 건설산업에서 배출되는 이산화탄소는 전 세계 이산화탄소 배출의 약 35~40%를 차지해 향후 탄소중립 추진은 건설산업에 상당한 도전이 될 전망이다.

- 최근 정부는 2020년 10월에 2050년까지 탄소중립 달성을 선언했고, 그해 12월 ‘2050 탄소중립 추진전략’을 발표했으며, 이후 후속 작업으로 시나리오 수립을 추진해 2021년 10월 ‘2050 탄소중립 시나리오’를 발표했다.

- 이홍일 연구위원은 “탄소중립으로의 환경 패러다임 변화가 불가피한 상황이라며 우리나라도 탄소중립 달성을 중요한 이슈로 인식하고 대형건설기업을 중심으로 대응 전략을 모색해야 한다”고 연구 배경을 설명했다.

□ 건산연은 첫째, 건축물 운영탄소 감축방안을 강조했다. 건설산업의 전 생애주기 탄소배출 중 건축물 준공 후 사용과정에서 배출되는 탄소가 60% 이상을 차지하기 때문이다.

□ 건축물 운영탄소 감축방안은 건축물의 에너지 효율 개선방안과 건축물 사용 에너지의 탈탄소화 방안으로 구성된다.

- 건축물의 에너지 효율 개선방안은 패시브(passive) 및 액티브(active) 기술을 활용해 건축물의 에너지 효율을 제고하는 방안이고, 건축물 사용 에너지의 탈탄소화 방안은 건축물에 태양광 발전시설, 지열활용 시설 등 신재생에너지 관련 시설을 설치해 활용함으로써 건축물의 직간접적인 에너지 사용 및 연료 사용을 최소화하는 방안이다.

□ 둘째는 건설자재 내재탄소 감축방안이다. 건설산업 전 생애주기 탄소배출 중 건설자재 생산단계의 탄소배출이 15~35%의 비중을 차지한다.

기존의 선행연구들을 살펴본 결과, 건설산업 전 생애주기에서 배출되는 탄소 중에서 건설자재 생산단계에서 배출되는 탄소 비중이 적게는 15%에서 많게는 35%까지 편차가 존재하였다.

□ 건설자재의 내재탄소 감축방안은 세부적으로 탄소배출 저감형 자재의 생산·활용방안과 탄소배출 자재의 사용 최소화 방안으로 구분된다.

- 탄소배출 저감형 자재의 생산·활용방안은 탄소배출 비중이 가장 높은 시멘트와 철강재의 기술개발 및 공정혁신을 통한 탈탄소화가 중요하다. 철근·형강 등 철강재는 에너지 전환 통한 간접적 탄소배출 감축이 필요하고, 시멘트는 원료전환(슬래그 등) 및 연료전환 통한 탄소배출 감축이 필요하다.

-  다음으로 탄소배출 자재의 사용량 자체를 최소화하는 방안의 추진도 필요한데, 건산연은 구체적으로 탄소배출 자재 투입량 최소화를 위한 구조형식/설계 지향(라멘구조, 무량판구조 등), 건설상품의 장수명화 유도, 재활용 자재 사용방안 등을 강조했다.

□ 셋째, 탄소배출 저감형 건설방식 적용방안은 탄소배출 저감형 공법 도입·활용, 탄소배출 저감형 건설자재 및 재활용 자재 사용 등 종합건설기업이 직접적으로 주도해 추진해야 하는 세부 방안을 제시했다.

□ 이 연구위원은 “건설산업 탄소배출 감축을 위해서는 설계업체, 자재생산기업, 건설기업, 정부, 금융기관 등 다양한 주체들의 역할 수행과 협업이 필수적”이라며 “특히 국내 건설산업의 가치사슬 생태계에서 주도적 역할을 수행하는 종합건설기업의 주도적 노력이 중요하다”고 설명했다. -끝-  #관련 보고서 첨부.

탄소배출 저감형 건설방식 적용방안

구분	내용
탄소배출 저감형 공법 도입·활용	- 건설기업이 시공단계에서 탄소배출 저감형 공법 도입·활용 모듈러 건축공법의 경우 RC조와 같은 전통적 공법에 비해 약 30% 이상 탄소배출 감축효과 발생 BIM(Building Information Modeling), 프리팹(Prefab) 방식도 건설공사의 생산성 향상과 더불어 탄소배출 감축효과도 일부 발생
탄소배출 저감형 건설자재 및 재활용 자재 사용	- 건설기업이 시공단계에서 탄소배출 저감형 자재 조달해 사용 탄소배출 저감형 건설자재 생산기업과 협력관계 강화 후 그린조달 비중 상향 조정 예시 : 고로슬래그 활용한 탄소저감형 시멘트 사용비율 확대
	- 건설기업이 시공단계에서 재활용 자재 조달해 사용 사례연구 결과, 폐자재 재활용 통해 약 2%의 탄소배출 감축 가능 예시 : 폐콘크리트 사용
탄소배출 저감형 건설기계 및 장비 사용	- 건설기업이 시공단계에서 탄소배출 저감형 건설기계 및 장비 사용 건설기계에서 배출되는 이산화탄소는 건설산업 전체 이산화탄소 배출량의 약 1~2% 수준 예시 : 전기 굴착기와 수소연료전지 굴착기 등 친환경 건설기계 친환경 건설기계와 더불어 자동화 장비, 스마트 기기 등을 도입해 활용할 경우 시공단계에서 탄소배출 추가 감축 가능
건설현장의 사무소 및 차량의 탈탄소화	- 건설현장 사무소 및 차량의 탈탄소화 추구 냉난방설비 에너지 효율 개선 및 절약(온도준수 등) 저에너지 현장사무소 사전 제작 및 재사용 : 태양광 판넬이 설치되고, 단열재가 보강되어 사전 제작된 이동식 사무실 제작 및 재사용
건설폐기물 감축	- 건설폐기물 분리 배출 : 재활용품, 생활쓰레기 분리 배출 - 건설폐기물의 재활용 건설폐기물의 재활용 수준은 2019년 기준으로 이미 98.9% 수준으로 높은 편인데, 건설폐기물의 지속적 재활용 추진

건설상품의 생애주기 단계별 탄소배출의 주요 원인